1. 添加投影坐标

使用UTM-50N，将中央经线改成114°，0纬度。向西偏移500公里

1. 道路根据其宽度属性缓冲生成道路面
2. 转换成WGS84坐标系，不带投影
3. 转换成tab
4. 配置地图（设置要素的颜色，宽度）
5. 配置工作空间。